<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
  <drawing>
    <library>
      <packages>
        <package name="SOIC20">
          <description>Surface Mount Micromachined Accelerometer

http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MMA3202KEG.pdf</description>
        </package>
        <package name="FEM2X3">
        </package>
        <package name="HEADER_BUS_PIRATE">
        </package>
        <package name="MAS2X3">
        </package>
        <package name="2X3">
        </package>
        <package name="TACTILE-PTH">
          <description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
        </package>
        <package name="KSA_SEALED_TAC_SWITCH">
        </package>
        <package name="TACTILE-SWITCH-SMD">
        </package>
        <package name="1206">
        </package>
        <package name="KITTEN">
        </package>
        <package name="TP_SEMICIRCULAR">
        </package>
      </packages>
      <symbols>
        <symbol name="MMA3202KEG">
          <pin name="ST"/>
          <pin name="VCC" direction="pwr"/>
          <pin name="AVCC" direction="pwr"/>
          <pin name="NC" direction="nc"/>
          <pin name="STATUS"/>
          <pin name="XOUT" direction="out"/>
          <pin name="YOUT" direction="out"/>
          <pin name="GND7" direction="nc"/>
          <pin name="VSS"/>
          <pin name="GND2" direction="nc"/>
          <pin name="GND3" direction="nc"/>
          <pin name="GND4" direction="nc"/>
          <pin name="GND11" direction="nc"/>
          <pin name="GND10" direction="nc"/>
          <pin name="GND9" direction="nc"/>
          <pin name="GND8" direction="nc"/>
          <pin name="GND5"/>
          <pin name="GND6"/>
          <pin name="GND12" direction="nc"/>
          <pin name="GND" direction="pwr"/>
        </symbol>
        <symbol name="FEM2X3">
          <pin name="MOSI" direction="pas"/>
          <pin name="GND" direction="pas"/>
          <pin name="RESET" direction="pas"/>
          <pin name="VCC" direction="pas"/>
          <pin name="SCK" direction="pas"/>
          <pin name="MISO" direction="pas"/>
        </symbol>
        <symbol name="BUS_PIRATE_HEADER">
          <pin name="10" direction="pas"/>
          <pin name="8" direction="pas"/>
          <pin name="6" direction="pas"/>
          <pin name="4" direction="pas"/>
          <pin name="2" direction="pas"/>
          <pin name="9" direction="pas"/>
          <pin name="7" direction="pas"/>
          <pin name="5" direction="pas"/>
          <pin name="3" direction="pas"/>
          <pin name="1" direction="pas"/>
        </symbol>
        <symbol name="SWITCH-MOMENTARY">
          <pin name="1" direction="pas"/>
          <pin name="3" direction="pas"/>
          <pin name="4" direction="pas"/>
          <pin name="2" direction="pas"/>
        </symbol>
        <symbol name="DIODE">
          <pin name="A" direction="pas"/>
          <pin name="C" direction="pas"/>
        </symbol>
        <symbol name="KITTEN">
        </symbol>
        <symbol name="7SEGMENTS">
          <pin name="GND"/>
          <pin name="VCC"/>
          <pin name="SO"/>
          <pin name="SCK"/>
          <pin name="RST"/>
          <pin name="SI"/>
          <pin name="CSN"/>
          <pin name="RX"/>
        </symbol>
        <symbol name="TESTPAD">
          <pin name="P$1"/>
        </symbol>
      </symbols>
      <devicesets>
        <deviceset name="MMA3202KEG" prefix="U">
          <gates>
            <gate name="G$1" symbol="MMA3202KEG"/>
          </gates>
          <devices>
            <device name="" package="SOIC20">
              <connects>
                <connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="P$10"/>
                <connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$20"/>
                <connect gate="G$1" pin="GND10" pad="P$17"/>
                <connect gate="G$1" pin="GND11" pad="P$18"/>
                <connect gate="G$1" pin="GND12" pad="P$19"/>
                <connect gate="G$1" pin="GND2" pad="P$2"/>
                <connect gate="G$1" pin="GND3" pad="P$3"/>
                <connect gate="G$1" pin="GND4" pad="P$4"/>
                <connect gate="G$1" pin="GND5" pad="P$12"/>
                <connect gate="G$1" pin="GND6" pad="P$13"/>
                <connect gate="G$1" pin="GND7" pad="P$14"/>
                <connect gate="G$1" pin="GND8" pad="P$15"/>
                <connect gate="G$1" pin="GND9" pad="P$16"/>
                <connect gate="G$1" pin="NC" pad="P$1"/>
                <connect gate="G$1" pin="ST" pad="P$5"/>
                <connect gate="G$1" pin="STATUS" pad="P$7"/>
                <connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$9"/>
                <connect gate="G$1" pin="VSS" pad="P$8"/>
                <connect gate="G$1" pin="XOUT" pad="P$100"/>
                <connect gate="G$1" pin="YOUT" pad="P$11"/>
              </connects>
              <technologies>
                <technology name=""/>
              </technologies>
            </device>
          </devices>
        </deviceset>
        <deviceset name="AVRPRG" prefix="J">
          <gates>
            <gate name="G$1" symbol="FEM2X3"/>
          </gates>
          <devices>
            <device name="" package="FEM2X3">
              <connects>
                <connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
                <connect gate="G$1" pin="MISO" pad="1"/>
                <connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="4"/>
                <connect gate="G$1" pin="RESET" pad="5"/>
                <connect gate="G$1" pin="SCK" pad="3"/>
                <connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
              </connects>
              <technologies>
                <technology name=""/>
              </technologies>
            </device>
            <device name="STANDARD" package="2X3">
              <connects>
                <connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
                <connect gate="G$1" pin="MISO" pad="1"/>
                <connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="4"/>
                <connect gate="G$1" pin="RESET" pad="5"/>
                <connect gate="G$1" pin="SCK" pad="3"/>
                <connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
              </connects>
              <technologies>
                <technology name=""/>
              </technologies>
            </device>
          </devices>
        </deviceset>
        <deviceset name="BUS_PIRATE_HEADER" prefix="J">
          <gates>
            <gate name="G$1" symbol="BUS_PIRATE_HEADER"/>
          </gates>
          <devices>
            <device name="" package="HEADER_BUS_PIRATE">
              <connects>
                <connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
                <connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
                <connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
                <connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
                <connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
                <connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
                <connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
                <connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
                <connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
                <connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
              </connects>
              <technologies>
                <technology name=""/>
              </technologies>
            </device>
          </devices>
        </deviceset>
        <deviceset name="TAC_SWITCH" prefix="S" uservalue="yes">
          <description>&lt;b&gt;Momentary Switch&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Button commonly used for reset or general input.&lt;br&gt;
Digikey part number: CKN9104CT-ND</description>
          <gates>
            <gate name="S" symbol="SWITCH-MOMENTARY"/>
          </gates>
          <devices>
            <device name="PTH" package="TACTILE-PTH">
              <connects>
                <connect gate="S" pin="1" pad="1"/>
                <connect gate="S" pin="2" pad="2"/>
                <connect gate="S" pin="3" pad="3"/>
                <connect gate="S" pin="4" pad="4"/>
              </connects>
              <technologies>
                <technology name=""/>
              </technologies>
            </device>
            <device name="KSA_SEALED" package="KSA_SEALED_TAC_SWITCH">
              <connects>
                <connect gate="S" pin="1" pad="P$1"/>
                <connect gate="S" pin="2" pad="P$2"/>
                <connect gate="S" pin="3" pad="P$3"/>
                <connect gate="S" pin="4" pad="P$4"/>
              </connects>
              <technologies>
                <technology name=""/>
              </technologies>
            </device>
            <device name="SMD" package="TACTILE-SWITCH-SMD">
              <connects>
                <connect gate="S" pin="1" pad="1"/>
                <connect gate="S" pin="2" pad="2"/>
                <connect gate="S" pin="3" pad="3"/>
                <connect gate="S" pin="4" pad="4"/>
              </connects>
              <technologies>
                <technology name="">
                  <attribute name="PROD_ID" value="CKN9104CT-ND"/>
                  <attribute name="VALUE" value="Tactile Switches"/>
                </technology>
              </technologies>
            </device>
          </devices>
        </deviceset>
        <deviceset name="DIODE">
          <description>http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1189/0900766b811897a9.pdf</description>
          <gates>
            <gate name="G$1" symbol="DIODE"/>
          </gates>
          <devices>
            <device name="" package="1206">
              <connects>
                <connect gate="G$1" pin="A" pad="P$1"/>
                <connect gate="G$1" pin="C" pad="P$2"/>
              </connects>
              <technologies>
                <technology name=""/>
              </technologies>
            </device>
          </devices>
        </deviceset>
        <deviceset name="KITTEN">
          <gates>
</gates>
          <devices>
            <device name="" package="KITTEN">
              <technologies>
                <technology name=""/>
              </technologies>
            </device>
          </devices>
        </deviceset>
        <deviceset name="7SEGMENTS">
          <gates>
            <gate name="G$1" symbol="7SEGMENTS"/>
          </gates>
          <devices>
            <device name="">
              <technologies>
                <technology name=""/>
              </technologies>
            </device>
          </devices>
        </deviceset>
        <deviceset name="TESTPAD">
          <gates>
            <gate name="G$1" symbol="TESTPAD"/>
          </gates>
          <devices>
            <device name="" package="TP_SEMICIRCULAR">
              <connects>
                <connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$2"/>
              </connects>
              <technologies>
                <technology name=""/>
              </technologies>
            </device>
          </devices>
        </deviceset>
      </devicesets>
    </library>
  </drawing>
</eagle>
